附件1：采购清单一览表

| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光吊杆 | 定制 | 定制 | 单缠绕吊杆机  尺寸：16m 速度：0.26m/s 行程：8m  荷载：8kN 定位精度：±5mm 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬  安全保护：上下行程限位、冲顶保护 | 8 | 道 | 9800 | 78400 |  |
| 2 | 吊杆杆体 |  |  | 工字型杆体，∅48mm焊管，壁厚≥2.75mm,高度300mm，长度≥16m | 8 | 道 | 3200 | 25600 |  |
| 3 | 钢丝绳 | 法尔胜 | ∅5.1mm | 航空镀锌钢丝绳∅5.1mm | 1 | 批 | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 滑轮组 | 定制 | 定制 | 每套（拐角滑轮，吊点滑轮） 滑轮、底座、轴等组成 螺栓紧固安装，方便位置可调。 哑光黑色喷漆 | 8 | 套 | 350 | 2800 |  |
| 5 | 杆体连接装置 | 定制 | 定制 | 钢丝绳与杆体连接所需的配套连接件，12#镀锌花篮螺丝，双头闭环式结构，与钢丝绳链接,调整钢丝绳松紧度，可快速调节杆体平衡，每个吊点配套1个；抱箍采用双夹式设计，上口两眼穿孔，下口一眼穿孔，配套12螺栓使用，吊挂杆体紧固件；镀锌马眼、镀锌锁扣、号码牌、管帽等 | 8 | 套 | 450 | 3600 |  |
| 6 | 收线框 | 定制 | 定制 | 定制灯光线缆收线装置，尺寸1200\*800\*250 | 8 | 套 | 620 | 4960 |  |
| 7 | 线材 | 定制 | 定制 | 原设备的线路改造，包含管线桥架 | 1 | 项 | 2500 | 2500 |  |
| 8 | 辅材 | 定制 | 定制 | 施工所需的焊材、油漆、切割片、设备安装所需的螺丝等 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| 9 | 设备拆除 | 定制 | 定制 | 包括原设备拆除，天桥杂物清理 | 1 | 项 | 9000 | 9000 |  |
| （一） | **台上机械设备合计（元）** | | | | | | | 133860 |  |
| （二） | **安装调试费（元）** | | | | | | | 19140 |  |
| （三） | **总计（元）** | | | | | | | 153000 |  |

附件2：比选申请文件格式

比选申请书

三明明城文体传媒有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明影剧院舞台机械（吊杆）设备比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明影剧院舞台机械（吊杆）设备比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

附件3：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 交货期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **含税单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光吊杆 | 定制 | 定制 | 单缠绕吊杆机  尺寸：16m 速度：0.26m/s 行程：8m  荷载：8kN 定位精度：±5mm 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬  安全保护：上下行程限位、冲顶保护 | 8 | 道 |  |  |  |
| 2 | 吊杆杆体 |  |  | 工字型杆体，∅48mm焊管，壁厚≥2.75mm,高度300mm，长度≥16m | 8 | 道 |  |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | 法尔胜 | ∅5.1mm | 航空镀锌钢丝绳∅5.1mm | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 滑轮组 | 定制 | 定制 | 每套（拐角滑轮，吊点滑轮） 滑轮、底座、轴等组成 螺栓紧固安装，方便位置可调。 哑光黑色喷漆 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 杆体连接装置 | 定制 | 定制 | 钢丝绳与杆体连接所需的配套连接件，12#镀锌花篮螺丝，双头闭环式结构，与钢丝绳链接,调整钢丝绳松紧度，可快速调节杆体平衡，每个吊点配套1个；抱箍采用双夹式设计，上口两眼穿孔，下口一眼穿孔，配套12螺栓使用，吊挂杆体紧固件；镀锌马眼、镀锌锁扣、号码牌、管帽等 | 8 | 套 |  |  |  |
| 6 | 收线框 | 定制 | 定制 | 定制灯光线缆收线装置，尺寸1200\*800\*250 | 8 | 套 |  |  |  |
| 7 | 线材 | 定制 | 定制 | 原设备的线路改造，包含管线桥架 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 定制 | 定制 | 施工所需的焊材、油漆、切割片、设备安装所需的螺丝等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 设备拆除 | 定制 | 定制 | 包括原设备拆除，天桥杂物清理 | 1 | 项 |  |  |  |
| A | **台上机械设备合计（元）**  **（A=1+2+3+……+9）** | | | | | | |  |  |
| B | **安装调试费（元）** | | | | | | |  |  |
| C | **总计（元）**  **(C=A+B)** | | | | | | |  |  |